*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

.................................................

(miejscowość, data)

…..………………………………………………..…

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

tel.........................fax.........................................

NIP:………………………………..………….

REGON:…………………………………...….

***PSOUU Koło w Wyszkowie***

***ul. Geodetów 76  
07-200 Wyszków***

**Szczegółowy opis parametrów technicznych samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania zamawiającego** | **Parametry oferowane przez wykonawcę** |
| 1. | Mikrobus 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – rok produkcji 2018 |  |
| **Parametry techniczne** | |  |
| 2. | Ilość miejsc 9 (8+1) |  |
| 3. | Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu dwóch wózków inwalidzkich |  |
| 4. | Pojemność silnika od 1900- 2500 cm3 |  |
| 5. | Skrzynia biegów manualna min. 5-obiegowa |  |
| 6. | Silnik wysokoprężny z systemem bezpośredniego wtrysku paliwa  z turbodoładowaniem o mocy min. 100KM |  |
| 7. | Norma spalin min. EURO 6 |  |
| 8. | Samochód rejestrowany jako 9-osobowy |  |
| 9. | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 10. | Lakier: dowolny, preferowany szary |  |
| 11. | Napęd na przednią oś |  |
| 12. | Długość pojazdu (nie mniejsza niż 5,1 m) |  |
| 13. | Wysokość pojazdu (nie mniejsza niż 1,9 m) |  |
| 14. | Szerokość pojazdu (nie mniejsza niż 1,9 m) |  |
| **Wyposażenie** | |  |
| 1. | Immobiliser + autoalarm fabryczny |  |
| 2. | Centralny zamek z pilotem |  |
| 3. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 4. | Układ hamulcowy z ABS |  |
| 5. | System kontroli trakcji ESP |  |
| 6. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem |  |
| 7. | System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętu |  |
| 8. | Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie |  |
| 9. | Klimatyzacja całości samochodu Klimatronik trzy strefowy |  |
| 10. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |
| 11. | Pełny zestaw pasów bezpieczeństwa z napinaczami |  |
| 12. | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |
| 13. | Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne/ termiczne |  |
| 14. | Przesuwane prawe drzwi boczne |  |
| 15. | Tylne drzwi podnoszone do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem funkcją wspomagania domykania |  |
| 16. | Oświetlenie w podsufitce |  |
| 17. | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |
| 18. | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |
| 19. | Wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń - siedzenia 2 miejscowe i czwarty rząd siedzeń -siedzenie 3 miejscowe |  |
| 20. | Wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezwładnościowe |  |
| 21. | Trzecie światło stop + światło przeciwmgłowe z tyłu |  |
| 22. | Radio – antena, głośniki szerokopasmowe |  |
| 23. | Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, klucz do kół |  |
| 24. | Dywaniki gumowe – przednie |  |
| 25. | Pełnowymiarowe koło zapasowe + komplet 4 kół zimowych + komplet kołpaków |  |
| 26. | Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa |  |
| 27. | Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, przed otwarciem przez dzieci |  |
| 28. | Dodatkowe uchwyty w przestrzeni pasażerskiej ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu |  |
| 29. | Pełne wyłożenie dachu i ścian bocznych tapicerką |  |
| **Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim** | |  |
| 1. | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 4 rzędu, fotel 2 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy z 2 rzędu |  |
| 2. | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |
| 3. | Schowek – miejsce/ pojemnik na pasy |  |
| 4. | Uchwyty podłogowe do mocowania dwóch wózków inwalidzkich |  |
| 5. | Komplet pasów do mocowania dwóch wózków inwalidzkich do uchwytów podłogowych |  |
| 6. | Pasy 3 punktowe zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich |  |
| 7. | Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z boku pojazdu |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych” |  |
| 9. | Dodatkowe uchwyty w przestrzeni pasażerskiej ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu |  |
| **Minimalne warunki gwarancji** | |  |
| 1. | 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |
| 2, | 36 miesięcy na lakier, bez limitu kilometrów |  |
| 3. | 12 lat na zabezpieczenie antykorozyjne, bez limitu kilometrów |  |
| **Wymagane dokumenty** | |  |
| 1. | Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
| 2. | Karta gwarancyjna |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 4. | Badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie busa do transportu osób niepełnosprawnych |  |
| 5. | Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu |  |