**POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:**

***„Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”*** *dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie.*

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

***„Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”*** *dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie.*

Zamówienie jest współfinansowane ze środków PFRON.

**TRYB ZAMÓWIENIA**

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) o wartości poniżej 30.000 euro.

1. **Zamawiający:**

**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Wyszkowie
ul. Geodetów 76
07-200 Wyszków
NIP: 762-16-72-171**tel./fax: (029) 743-37-37
e-mail: zk.wyszkow@psouu.org.pl

1. **Przedmiot zamówienia**:
2. „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

w Wyszkowie.

1. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 r., 9-osobowy (8 osób + kierowca) przystosowany
 do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.
2. Oferowany pojazd musi spełniać warunki określone w ustawie z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
4. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, nienaprawiany i niezarejestrowany zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania zamawiającego** |
| 1. | Mikrobus 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – rok produkcji 2018 |
| **Parametry techniczne** |
| 2. | Ilość miejsc 9 (8+1) |
| 3. | Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu dwóch wózków inwalidzkich |
| 4. | Pojemność silnika od 1900 - 2500cm3 |
| 5.  | Skrzynia biegów manualna min. 5-obiegowa |
| 6. | Silnik wysokoprężny z systemem bezpośredniego wtrysku paliwa z turbodoładowaniem o mocy min. 100KM |
| 7. | Norma spalin min. EURO 6 |
| 8. | Samochód rejestrowany jako 9-osobowy |
| 9.  | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |
| 10. | Lakier: dowolny, preferowany szary  |
| 11. | Napęd na przednią oś |
| 12. | Długość pojazdu (nie mniejsza niż 5,1 m) |
| 13. | Wysokość pojazdu (nie mniejsza niż 1,9 m) |
| 14. | Szerokość pojazdu (nie mniejsza niż 1,9 m) |
| **Wyposażenie** |
| 1. | Immobiliser + autoalarm fabryczny |
| 2. | Centralny zamek z pilotem |
| 3. | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 4. | Układ hamulcowy z ABS |
| 5. | System kontroli trakcji ESP |
| 6. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem  |
| 7. | System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętu |
| 8. | Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie |
| 9. | Klimatyzacja całości samochodu – klimatronik trzy strefowy |
| 10. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
| 11. | Pełny zestaw pasów bezpieczeństwa z napinaczami |
| 12. | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |
| 13. | Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne/ termiczne |
| 14. | Przesuwane prawe drzwi boczne |
| 15. | Tylne drzwi podnoszone do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem z funkcją wspomagania domykania |
| 16. | Oświetlenie w podsufitce |
| 17. | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |
| 18. | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |
| 19. | Wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń – siedzenia 2 miejscowe i wyjmowany czwarty rząd siedzeń – siedzenie 3 miejscowe |
| 20. | Wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezwładnościowe |
| 21. | Trzecie światło stop + światło przeciwmgłowe z tyłu |
| 22. | Radio – antena, głośniki szerokopasmowe |
| 23. | Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, klucz do kół |
| 24. | Dywaniki gumowe – przednie |
| 25. | Pełnowymiarowe koło zapasowe + komplet 4 kół zimowych + komplet kołpaków |
| 26. | Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa |
| 27. | Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, przed otwarciem przez dzieci |
| 28. | Dodatkowe uchwyty w przestrzeni pasażerskiej ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu |
| 29. | Pełne wyłożenie dachu i ścian bocznych tapicerką  |
| **Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim** |
| 1. | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie:fotel 3 osobowy z 4 rzędu, fotel 2 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy z 2 rzędu. |
| 2. | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |
| 3. | Schowek – miejsce/ pojemnik na pasy |
| 4. | Uchwyty podłogowe do mocowania dwóch wózków inwalidzkich |
| 5. | Komplet pasów do mocowania dwóch wózków inwalidzkich do uchwytów podłogowych |
| 6. | Pasy 3 punktowe zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich |
| 7. | Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z boku pojazdu |
| 8. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych” |
| 9. | Dodatkowe uchwyty w przestrzeni pasażerskiej ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu |
| **Minimalne warunki gwarancji** |
| 1. | 24 miesiące bez limitu kilometrów |
| 2, | 36 miesięcy na lakier, bez limitu kilometrów |
| 3. | 12 lat na zabezpieczenie antykorozyjne, bez limitu kilometrów |
| **Wymagane dokumenty** |
| 1. | Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| 2. | Karta gwarancyjna |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 4. | Badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie busa do transportu osób niepełnosprawnych |
| 5. | Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu |

1. Samochód Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego.
2. Opony letnie i zimowe powinny być zalecane przez producenta pojazdu.
3. Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd zerowy samochodu oraz zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych przez okres
 min. 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż trzy dni Wykonawca lub autoryzowany serwis musi zapewnić pojazd zastępczy tej samej klasy. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.
5. **Termin realizacji zamówienia:**

1. Termin dostarczenia pojazdu: **max do 20 grudnia 2018 r.**

2. Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT, przelew.

1. **Opis sposobu przygotowywania ofert:**
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny
 i trwały.
3. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą
 i podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta zawiera wypełniony i podpisany „Formularz oferty” – Załącznik Nr 1 do ZO oraz „Szczegółowy opis parametrów technicznych samochodu” – Załącznik Nr 2 do ZO.
5. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą spięte i kolejno ponumerowane.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.
7. Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa i   adres) i opisanej w następujący sposób:

 OFERTA NA:

„Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1. **Miejsce i termin złożenia oferty:**
2. Oferty należy złożyć do dnia **07.11.2018 r., do godz. 15.00**
3. Oferty można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (07-200 Wyszków,
ul. Geodetów 76) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres: PSOUU Koło w Wyszkowie, ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków lub w wersji elektronicznej (skan oferty) na adres zk.wyszkow@psouu.org.pl
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
6. **Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:**
7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – **cena 80%, wyposażenie i rozwiązania techniczne 10%, koszty eksploatacji 10%**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Urszula Mikołajczyk, tel. 506-236-135.
9. Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów o terminie podpisania umowy zostanie poinformowany telefonicznie.
10. **Unieważnienie postępowania**
11. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
	1. żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w ZO lub
	2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. **Informacje dodatkowe:**
13. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
14. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
15. Złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom.
17. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Urszula Mikołajczyk, tel. 506-236-135.
18. **Załączniki:**
19. Formularz oferty – *zał. nr 1*
20. Szczegółowy opis parametrów technicznych samochodu – *zał. nr 2*
21. Wzór umowy *– zał. nr 3*